製造室の整理・整頓・清掃の手順

①　製造室は１日１回以上清掃し、汚れや不具合のある場合は、整理・整頓・清掃を行い、清潔を心掛け衛生上支障のないようにしましょう。

②　製造室内の器具・備品等は決められた場所に置くなど、整理・整頓に努めましょう。

③　床や排水溝の状態を確認し、排水に支障がないか確認しましょう。

④　ねずみ・昆虫等の実態を把握しましょう。

⑤　一般衛生管理の実施記録に「良・否」を記録し、何らかの問題があった場合は、その対処内容も含めて特記事項に記録しましょう。